Attendu du mois de Juin :

-Travail sur la partie étanchéité des deux parties hautes et basses.

-Dimensionnement de la batterie.

-Dimensionnement des accus.

-Dimensionnement de la fixation de la commande

-Passage du câble de la roue, vers la coque.

-Ne pas mettre de fil dans la commande. (Support de batterie sont déjà existant)